Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 1-2018

Наименование организации:

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***08. Ремонтно-механическая база*** |  |  |  |  |
| *0802. Ремонтно-механический цех* |  |  |  |  |
| *080204. Слесарно-сборочный участок* |  |  |  |  |
| Слесарь механосборочных работ (08-059) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на заточном станке и при работе электроинструментом | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электросварщик ручной сварки (08-061, 08-062) | АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *080205. Кузнечно-котельный участок* |  |  |  |  |
| Газорезчик (08-076, 08-077) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при выполнении газовой резки | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при выполнении газовой резки | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Котельщик (08-075) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на машине листогибочной СКМЗ, ножницах гильотинных, пресс-ножницах комбинированных ИВ5223, станке точильно-шлифовальном двухстороннем и при работе электроинструментом | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Кузнец на молотах и прессах (08-071) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на кузнечных молотах, ножницах скрапных Н-315, ножницах сортовых Н-1226РЭ, прессе ФБ-1732, станке точильно-шлифовальном двухстороннем | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (08-072) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на кузнечном молоте | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электросварщик ручной сварки (08-080) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе полуавтоматом сварочноым Miller Dimension 812 с применением газовых горелок и при работе на станке точильно-шлифовальном двухстороннем | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электросварщик ручной сварки (08-078, 08-079, 08-080, 08-081) | АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *080207. Участок изготовления металлоконструкций* |  |  |  |  |
| Котельщик (08-096) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на ножницах гильотинных, профилегибочном станке, пресс-ножницах комбинированных Н635, обдирочно-шлифовальном станке и при работе углошлифовальной машиной | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Газорезчик (08-097, 08-178)  | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при выполнении газовой резки | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при выполнении газовой резки | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Электросварщик ручной сварки (08-184, 08-185, 08-098) | АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *080208. Участок цветного литья* |  |  |  |  |
| Плавильщик металла и сплавов (08-021) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на участке установки индукционной плавильной ИСТ-1,0х2/0,8-Г-УХЛ4, на участке машины центробежного литья ЦЛМ-450 и при работе пневмотрамбовкой | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0805. Механослужба* |  |  |  |  |  |
| *Столяр (08-113)* | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на деревообрабатывающем и заточном станках | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0806. Энергослужба* |  |  |  |  |  |
| Электрогазосварщик(08-107) | АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ и при выполнении газовой резки | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (08-030) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе на участке установки индукционной плавильной ИСТ-1,0х2/0,8-Г-УХЛ4, на участке машины центробежного литья ЦЛМ-450 и при работе электроинструментом | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |