Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 3-2019

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"

| Наименование структурного подразделения,  рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***03. Цех серной кислоты*** |  |  |  |  |  |
| *0304. Главный корпус* |  |  |  |  |  |
| Мастер смены (03-088),  аппаратчик абсорбции (03-002),  аппаратчик окисления (03-003),  аппаратчик очистки газа (03-005),  аппаратчик фильтрации (03-006) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0305.Механослужба* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту оборудования (03-091, 03-105),  слесарь-ремонтник (дежурный) (03-022) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (03-023),  электрогазосварщик (дежурный) (03-032) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение:  Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0306.Энергослужба* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту оборудования (03-093, 03-104),  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (03-034),  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (03-041),  слесарь-ремонтник (03-043) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (03-100) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение:  Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0308. Отделение очистки промышленных стоков* |  |  |  |  |  |
| Аппаратчик окисления (03-058),  аппаратчик приготовления химических растворов (03-060),  аппаратчик фильтрации (03-061),  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (03-063) | Шум:  Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0309. Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики* |  |  |  |  |  |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (03-064),  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) (03-073) | Шум:  Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| ***30. Ремонтно-механический цех*** |  |  |  |  |  |
| *3003. Участок по ремонту технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту (30-199, 30-200, 30-201) | Химический:  Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Слесарь-ремонтник (30-205, 30-213),  плотник (30-207) | Химический:  Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (30-206, 30-214) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение:  Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *3003. Участок по ремонту энергетического оборудования* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту (30-203, 30-204) | Химический:  Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Слесарь-ремонтник (30-208),  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (30-210) | Химический:  Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (30-209) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум:  Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение:  Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |