Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 3-2019

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***03. Цех серной кислоты*** |  |  |  |  |  |
| *0304. Главный корпус* |  |  |  |  |  |
| Мастер смены (03-088),аппаратчик абсорбции (03-002),аппаратчик окисления (03-003),аппаратчик очистки газа (03-005),аппаратчик фильтрации (03-006) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0305.Механослужба* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту оборудования (03-091, 03-105),слесарь-ремонтник (дежурный) (03-022) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (03-023),электрогазосварщик (дежурный) (03-032) | Химический: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0306.Энергослужба* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту оборудования (03-093, 03-104),электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (03-034), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (03-041),слесарь-ремонтник (03-043) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (03-100) | Химический: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0308. Отделение очистки промышленных стоков* |  |  |  |  |  |
| Аппаратчик окисления (03-058),аппаратчик приготовления химических растворов (03-060),аппаратчик фильтрации (03-061),электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (03-063) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0309. Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики* |  |  |  |  |  |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (03-064),слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) (03-073) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| ***30. Ремонтно-механический цех*** |  |  |  |  |  |
| *3003. Участок по ремонту технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту (30-199, 30-200, 30-201) | Химический: Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Слесарь-ремонтник (30-205, 30-213), плотник (30-207) | Химический: Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (30-206, 30-214) | Химический: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *3003. Участок по ремонту энергетического оборудования* |  |  |  |  |  |
| Мастер по ремонту (30-203, 30-204) | Химический: Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Слесарь-ремонтник (30-208), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (30-210) | Химический: Применение работниками сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД | Снижение воздействия химических веществ | постоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (30-209) | Химический: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| Шум:Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |