Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 4-2018

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***07. Железнодорожный цех*** |  |  |  |  |  |
| *0701. Локомотивная служба* |  |  |  |  |  |
| Машинист тепловоза (07-005, 07-006, 07-152, 07-153, 07-154, 07-155, 07-160, 07-161, 07-007, 07-162),Помощник машиниста тепловоза (07-010, 07-011, 07-166, 07-167, 07-168, 07-169, 07-174, 07-175) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе в дизель-агрегатном отделении тепловоза | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (07-018) | УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0702. Служба движения* |  |  |  |  |  |
| Составитель поездов (07-028, 07-177) | Шум:Применение сертифицированных противошумных наушников при работе в дизель-агрегатном отделении тепловоза | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0703. Вагонная служба* |  |  |  |  |  |
| Электрогазосварщик (07-037, 07-038) | АПФД: 1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постояннопостоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0704. Служба пути* |  |  |  |  |  |
| Электрогазосварщик (07-058),Электросварщик ручной сварки (07-059) | УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0706. Грузовая служба* |  |  |  |  |  |
| Электрогазосварщик (07-097) | УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |