Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 5-2019

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"

| Наименование структурного подразделения,  рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***01. Обогатительная фабрика*** |  |  |  |  |  |
| *0101. Дробильное отделение* |  |  |  |  |  |
| Дробильщик (01-001), грохотовщик (01-003), машинист конвейера (01-004, 01-005, 01-01-006), грузчик (01-008), слесарь-ремонтник (дежурный) (01-010), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (01-012) | АПФД: Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД | Снижение воздействия АПФД | постоянно |  |  |
| Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Мастер (01-090), бункеровщик (01-002) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0103. Отделение измельчения и флотации* |  |  |  |  |  |
| Мастер (01-093), машинист насосных установок (01-017, 01-018), машинист мельниц (01-019, 01-020), машинист питателя (01-021), загрузчик мелющих тел (01-024), растворщик реагентов (01-027), слесарь-ремонтник (дежурный) (01-028), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) (01-032) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0105. Отделение хвостового хозяйства* |  |  |  |  |  |
| Электромеханик (01-110),  машинист насосных установок (01-055, 01-058) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| *0106. Энергослужба* |  |  |  |  |  |
| Электрик дробильного отделения (01-105), электрик отделения измельчения и флотации (01-106), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (01-013, 01-033, 01-061) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (01-067) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум: Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| *0307.Механослужба* |  |  |  |  |  |
| Механик дробильного отделения (01-100), механик отделения измельчения и флотации (01-101), слесарь-ремонтник (01-009, 01-029, 01-059), машинист крана (крановщик) (01-011, 01-022) | Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| Слесарь-ремонтник (01-009) | АПФД: Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД | Снижение воздействия АПФД | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (01-014, 01-031, 01-149, 01-060) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| Шум: Применение сертифицированных противошумных вкладышей | Снижение воздействия шума | постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |
| Электрогазосварщик (01-063) | Химический:  1 Применение работниками сертифицированных противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД.  2 Применение передвижного механического фильтра при проведении электросварочных работ. | Снижение воздействия химических веществ | постоянно  постоянно |  |  |
| УФ-излучение: Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица и тела | Снижение воздействия УФ-излучения | постоянно |  |  |